<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.2.2">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="ENDDEVICE_RADIOENGE">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ENDDEVICE_RADIOENGE">
<pin name="GPIO7"/>
<pin name="GPIO6"/>
<pin name="GPIO5"/>
<pin name="GPIO4"/>
<pin name="GPIO3"/>
<pin name="GPIO2"/>
<pin name="GPIO1"/>
<pin name="GPIO0"/>
<pin name="GND_2" direction="pwr"/>
<pin name="RX_2"/>
<pin name="TX_2"/>
<pin name="VCC_2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC_1" direction="pwr"/>
<pin name="TX_1" direction="out"/>
<pin name="RX_1" direction="in"/>
<pin name="GND_1" direction="pwr"/>
<pin name="ANT"/>
<pin name="GND_3" direction="pwr"/>
<pin name="GND_4" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ENDDEVICE_RADIOENGE" prefix="A" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ENDDEVICE_RADIOENGE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ENDDEVICE_RADIOENGE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ANT" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_4" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO4" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO5" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO7" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="RX_1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RX_2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="TX_1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="TX_2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_2" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
